Приложение 1

к Временным единым правилам безопасности при обращении со взрывчатыми материалами промышленного назначения

(пункты 3.1.1.1. и 3.1.1.9)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Руководитель структурного подразделения Гортехнадзора ДНР)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись, Ф.И.О.)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (дата)  МП |  | УТВЕРЖДАЮ:  Главный инженер  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (предприятие)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись, Ф.И.О.)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  МП (дата) |

**РЕЖИМЫ**

проведения взрывных работ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на 20\_\_ г.

(наименование предприятия)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование выработки, где планируется  проведение взрывных работ | Режимная группа | Тип забоя | Крепость вмещающих пород | Наличие  повышенного  выделения метана | Направление проведения  забоя | Применяемые ВМ | | Общее время,  необходимое для проведения взрывных работ, мин | Установленное  режимное время проведения  взрывных работ  (начало, конец) | Направление струи воздуха, содержащей продукты  взрывания |
| ВВ | СВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Начальник участка ВР |  |  | |  |
|  | (подпись) |  | | (Ф.И.О.) |
| Начальник участка ВТБ |  |  | |  |
|  | (подпись) |  | | (Ф.И.О.) |
| Главный маркшейдер |  |  | |  |
|  | (подпись) |  | | (Ф.И.О.) |
| Главный геолог |  |  | |  |
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) | |

Продолжение приложения 1

**Группы опасности забоев**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Группа  забоев и выработок | Перечень забоев и выработок | Режимы взрывных работ |
| I | Все забои выработок, при условии, что в опасной зоне проведения взрывных работ производственные наряды на смену кому-либо, кроме персонала, задействованного на проведении ВР, не выдаются. | Взрывные работы допускается проводить в любое время смены по готовности забоя. |
| II | Все забои выработок, при условии, что в опасной зоне проведения взрывных работ выдаются производственные наряды на смену кому-либо, кроме персонала, задействованного на проведении ВР. | Взрывные работы допускается проводить в специальные междусменные перерывы или в специально отведенное время в начале или конце смен, длительность которого определяется исходя из данных, полученных в результате хронометражных наблюдений, но не чаще одного раза в смену. |
| III | Забои выработок, проводимых в режиме сотрясательного взрывания | Взрывные работы допускается проводить не чаще двух раз в сутки в специальные междусменные перерывы или в специально выделенные смены. |
| IV | Выработки, из которых проводится взрывание скважинных зарядов (разупрочнение труднообрушаемых пород кровли на выемочных участках, борьба с выбросами и т.п.).  Очистные забои, в которых проводится взрывная посадка кровли. | Взрывные работы допускается проводить в специально выделенную смену или в выходные дни. |