Приложение 1 к Нормам и правилам в области промышленной безопасности «Правила безопасности при эксплуатации грузоподъемных кранов и подъемников»

(подпункт 5 пункта 22 раздела III)

ВАХТЕННЫЙ ЖУРНАЛ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата |  |  |  |  |
| Смена |  |  |  |  |
| Машинист  (крановщик) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Результаты осмотра ПС

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование механизма, сборочной единицы, детали, прибора и устройства безопасности | Результаты проверки | Фамилия, инициалы и должность лица, которое устранило дефект, повреждение или отказ |
| Металлоконструкции: стрела  опорная рама  поворотная рама |  |  |
| Опорно-поворотное оборудование |  |  |
| Механизмы:  главного подъема  вспомогательного подъема  поворота  подъема стрелы  подъема стрелы  передвижения  другие |  |  |
| Канаты и цепи:  грузовой  стреловой  оттяжки стрелы |  |  |
| Крюк и крюковая подвеска |  |  |
| Система управления  электрическая  гидравлическая  пневматическая |  |  |
| Электрооборудование |  |  |
| Гидроустройства |  |  |
| Устройств и приборы безопасности:  ограничитель грузоподъемности (ОПГ)  концевые выключатели  другие |  |  |
| Освещение, отопление |  |  |
| Рельсовый путь |  |  |
| Другие замечания, выявленные во время работы |  |  |

Продолжение приложения 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Смену сдал |  |  |  |
|  | (фамилия, инициалы и подпись, указать количество отработанных часов) | | |
| Смену принял |  |  |  |
|  | (фамилия, инициалы и подпись, указать состояние ПС) | | |
| Результаты осмотра крана слесарями и электромонтерами: | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Специалист, ответственный за содержание ПС в работоспособном состоянии | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |