Приложение 3 к Правилам

безопасности при эксплуатации лифтов и эскалаторов

(пункт 4.2.15.)

ПОЛЕЗНАЯ ПЛОЩАДЬ ПОЛА КАБИНЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЕГО ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номи-нальная нагрузка,  масса,  кг | Максималь-  ная внутрен-  няя площадь пола кабины,  м2 | Номи-  нальная  нагрузка, масса, кг | Максималь-  ная внутрен-  няя площадь пола кабины,  м2 | Номи-  нальная  нагрузка,  масса,  кг | Максималь-  ная внутрен-  няя площадь пола кабины,  м2 |
| 100 | 0,37 | 630 | 1,66 | 1125 | 2,65 |
| 180 | 0,58 | 675 | 1,75 | 1200 | 2,80 |
| 225 | 0,70 | 750 | 1,90 | 1250 | 2,90 |
| 300 | 0,90 | 800 | 2,00 | 1275 | 2,95 |
| 375 | 1,10 | 825 | 2,05 | 1350 | 3,10 |
| 400 | 1,17 | 900 | 2,20 | 1425 | 3,25 |
| 450 | 1,30 | 975 | 2,35 | 1500 | 3,40 |
| 525 | 1,45 | 1000 | 2,40 | 1600 | 3,56 |
| 600 | 1,60 | 1050 | 2,50 | 2000 | 4,20 |
|  |  |  |  | 2500 | 5,00 |

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номи-нальная нагрузка,масса,  кг | Максималь-  ная внутрен-  няя площадь пола кабины,  м2 | Номи-  нальная  нагрузка, масса,  кг | Максималь-  ная внутрен-  няя площадь пола кабины,  м2 | Номи-  нальная  нагрузка,  масса,  кг | Максималь-  ная внутрен-  няя площадь пола кабины,  м2 |
|  |  | 630 | 2,42 | 1125 | 3,90 |
|  |  | 675 | 2,56 | 1200 | 4,08 |
|  |  | 750 | 2,80 | 1250 | 4,20 |
|  |  | 800 | 2,96 | 1275 | 4,26 |
|  |  | 825 | 3,04 | 1350 | 4,44 |
| 400 | 1,68 | 900 | 3,28 | 1425 | 4,62 |
| 450 | 1,84 | 975 | 3,52 | 1500 | 4,80 |
| 525 | 2,08 | 1000 | 3,60 | 1600 | 5,04 |
| 600 | 2,32 | 1050 | 3,72 |  |  |