Приложение 3

к Порядку аттестации субъектов хозяйствования или структурных подразделений субъектов хозяйствования, осуществляющих ремонт и техническое обслуживание грузовых вагонов (пункт 3.1, подпункт 4.1.2 пункта 4.1)

**ПЕРЕЧЕНЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УЧАСТКОВ КПА, ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ АТТЕСТАЦИИ**

1. Участок наружной очистки\*.
2. Участок разборки, входного контроля, дефектоскопирования\*\*.
3. Участок сборки и выходного контроля.
4. Участок сварочных работ.
5. Участок механической обработки.
6. Участок правильных работ\*\*\*.
7. Участок ремонта поглощающих аппаратов, тяговых хомутов, упорных плит и других деталей.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*- допускается наличие отдельного участка по дефектоскопированию.

\*\* - не обязателен.

\*\*\* - не обязательно наличие отдельного участка.