Приложение 13 к Нормам и правилам в области промышленной безопасности «Правила устройства и безопасной эксплуатации погрузчиков» (пункт 4.217. раздела IV)

*Таблица 13.1*

**Стандартизированные расстояния *D* до центра тяжести груза и высоты подъема *Н* при номинальной грузоподъемности *Q1***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номинальная грузоподъемность *Q1*, кг** | **Высота подъема *Н*, мм** | **Стандартизированные расстояния *D***  **от центра тяжести груза, мм** | | |
| **с вилами, расположенными между выносными опорами (лонжеронами)** | **с вилами, расположенными над выносными опорами (лонжеронами)** | **с платформой** |
| *Q1* ≤ 250 | 1,5 | 250 | – | – |
| 251 < *Q1* ≤ 500 | 1,5 | 350/500 | 600 | 350 |
| 500 < *Q1* ≤ 750 | 2,0 | 500 | 600 | – |
| 751 < *Q1* ≤ 1000 | 2,5 | 500 | 600 | 350 |