Приложение 2

к Отраслевым нормам бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты для работников угольной промышленности (пункт 1.5)

**Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ по профессиям и должностям работников (для работников угольных шахт, занятых на подземных работах)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование профессий и должностей | Наименование СИЗ | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Работники всех профессий и должностей | Костюм шахтерский для защиты от механических воздействий и общих производственных загрязнений (тип А или Б согласно ГОСТ Р 12.4.299.2017) со светоотражающими накладкамиПояс брючныйБелье нательноеКуртка из смешанных тканей на утепляющей прокладке или жилет на утепляющей прокладкеБотинки кожаные с жестким подноском илисапоги кожаные с жестким подноском, илисапоги резиновые с жестким подноскомПортянки хлопчатобумажные ипортянки суконныеилиноски хлопчатобумажные иноски шерстяныеСамоспасательГоловной светильникКаска шахтерскаяПодшлемник под каскуПерчатки хлопчатобумажныеОчки защитныеРеспиратор противоаэрозольный или полумаска (маска) со сменными фильтрамиБанная обувьПолотенце | 1до износа2 комплекта1 на 2 года1 пара1 пара2 пары6 пар6 пар6 пар6 пардо износадо износа1 на 2 годадо износа24 - 36 пардо износадо износадо износадо износа |

 Продолжение приложения 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | На мокрых работах дополнительно:костюм из синтетической ткани с пленочным покрытием для защиты от воды | 1 на 2 года |
| 2. | Взрывник | Дополнительно к СИЗ, указанным в строке 1 настоящей таблицы:перчатки кожаные | 2 пары |
| 3. | Электрослесарь подземный, занятый на зарядке батарей аккумуляторных электровозов | Дополнительно к СИЗ, указанным в строке 1 настоящей таблицы:фартук прорезиненный или фартук из полимерных материалов;перчатки резиновые или перчатки из полимерных материалов | 26 пар |