Приложение 6

к Обязательным

постановлениям

в морском порту

города Мариуполя

СВЕДЕНИЯ

о районе обязательной лоцманской проводки судов

 Лоцманская проводка обязательна и включает в себя акваторию подходного канала Угольной гавани (КУГ) шириной 100 м с охраной зоной 100 м от правой и левой бровок канала, с полной длиной 17,5 км от буев №1 (точка с координатами: 46°53’44.7”N и 037°27’23.5”E) и №2 (точка с координатами: 46°53’44.1”N и 037°27’23.7E) до нулевого километра оси канала, расположенного в акватории внутреннего рейда при входе в Угольную гавань, на расстоянии 7 м от края восточного мола в направлении входных огней (точка с координатами 47°02’59.7N и 037°29’54.6E).

 Лоцманская проводка обязательна в акватории подходного канала Металлургического комбината «Азовсталь» шириной 100 м, с охранной зоной 100 м с правой и левой бровок канала с полной длиной 9,192 км от буя разделов канала №17 (район 3 км КУГа (точка с координатами 47°01’25.5’N
и 037°29’43.8”E) до нулевого километра оси канала, расположенного у входных ворот цеха морских перевозок Металлургического комбината «Азовсталь»,
на расстоянии 62 м от края южной дамбы по створу входных огней (точка
с координатами 47°04’59.7’N и 037°34’54.6E).

Акватория района якорной стоянки №458 предназначена для стоянки судов типа река-море и морских судов с осадкой не более 5 м.

 Акватория района якорной стоянки №457 предназначена для стоянки судов с осадкой более 5 м.